구 분	카라비너
제품명 (모델명)	크로스오버 트리플 락	제조사 (원산지)	SMC (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	높은 강도를 지닌 알루미늄 카라비너 입니다.
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 트리플락 잠금구조로 3번의 동작으로 게이트를 열고 손을 놓으면 자동으로 잠깁니다. ∙ 한손으로 조작이 가능합니다. ∙ 알루미늄으로 무게가 가볍습니다. ∙ 재 질 : 고합금 알루미늄 ∙ 파손강도 : 상하 40kN, 좌우 16kN, 게이트열림 18kN ∙ 게이트열림 : 25mm ∙ 사 이 즈 : 140 x 90mm ∙ 중 량 : 156g ∙ 인 증 : NFPA 1983 G ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)