구 분	구명조끼
제품명 (모델명)	RCT-W101BH	제조사 (원산지)	레스큐 탑 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	수난구조 활동 시 구조대원을 보호하여 원활한 구조활동을 도와주는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 구명조끼 전면부 상세규격 - 목 부위 네오프렌 소재 - 양쪽 가슴 몰리시스템 적용으로 각종파우치나 렌턴, 무전기 등 수납편리 - 양쪽 가슴 몰리시스템 상단, 인플레이터반대쪽 반사재 (야간식별용이) - 인플레이터 창 : 투명(TPU)재질로 내부가 보일 것 - 견인고리 부착 (레스큐튜브 연결 또는 직접견인용) - 양쪽 내부 포켓 - 좌측 벨크로 100 × 100 ㎜ (±5%) - 우측 벨크로 100 × 60 ㎜ (±5%) • 구명조끼 후면부 상세규격 - 양쪽 어깨 반사재 (야간식별용이) - 내부 샌드위치 메쉬 소재 - 견인고리 부착 (레스큐튜브 연결 또는 직접 견인용) - 상단 벨크로 180 × 50 ㎜ (±5%) - 하단 벨크로 110 × 50 ㎜ (±5%) • 구명조끼 내측 상세규격 - 튜브 이탈방지 벨트루프 - 튜브 탈․부착 가능한 토글버튼 (완전 분리하여 세탁가능) - 호각 부착 • 기실(튜브) 상세규격 - 기실의 전면부, 후면부 반사재 (팽창 시에도 야간식별용이) - 오랄 튜브 부착 • 재 질 : 커버 겉감 – 나일론420D / 기실(튜브) - 나일론210D + TPU코팅 • 커버의 색상 : 검정색 • 중 량 : 720 g (±10%) • 사이즈 : FREE / 허리둘레 : ~138㎝(54인치)(±5%) • CO2실린더 : 가스중량 33 g (±5%) • 부 력 : 150N 이상 • 인플레이터 : HAMMAR 인플레이터 (수압감지식) - 수심 15cm이상 침수 시 자동팽창 - 기존 레져용 구명조끼에 많이쓰이는 수분감지식 인플레이터와 달리 악천후속(높은파도나 폭우)의 구조작업시에 필요치 않게 터지는 경우가 없어, 선상에서 구조작업을 하는 지휘관 또는 기관원에 적합 • 외부 국가공인기관 검정증서 제출 - 산업통상자원부 부력보조복 기준에 만족할 것. • 구 성 : 구명조끼 본품 1, 옷걸이 1, 보관용 커버 1, 후면 등패치 1, 허리패치 1(수요부서협의) ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46161604-24276526
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출. KOMSA 형식승인서 제출. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)