구 분	가이드라인
제품명 (모델명)	개인 가이드라인 55M (링타입)	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	화재 현장에서 구조대원의 안전 및 위치를 확인하는 아라미드 개인 가이드라인
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 화재 현장에서 구조대원의 안전 및 위치를 확인하는 아라미드 개인 가이드라인. • 약 5~6mm 가이드라인은 아라미드 원사로 직조되어 내열에 강하며, 가시성을 높이기 위해 전체 반사 띠를 적용하였습니다. • 외경 37mm 링은 5M 지점마다 총 11개 반복 설치되어 거리를 계산하기에 용이합니다. • 링 앞에 두 개의 매듭은 장갑을 착용한 상태에서도 감촉으로 탈출, 진입 방향을 확인 할 수 있습니다. • 스틸 카라비너가 장착되어 있어 초입 지점 어디든 고정할 수 있습니다. • 50M 가이드라인은 수색 범위를 넓혀 줍니다. • 가이드링은 마모 및 내열성 플라스틱 볼로 되어있어 수관에 연결 후 수색 지점까지 이동할 수 있도록 도와줍니다. • 보관가방은 폴리에스테르 재질로 -50℃ ~ 200℃ 온도까지 견딜 수 있습니다. • 수색링 세트를 이용하여 안전한 지역을 표시하거나 출구를 표시하여 안전한 대피로를 구축할 수 있습니다. • 다목적 가위는 다양한 소재를 절단할 수 있기때문에 구조활동 시에 유용하게 사용됩니다. • 웨지 잇은 수색활동 시 문이 닫히지 않도록 고정할때 사용하여 동선확보에 도움을 줍니다. 가방 • 원 단 : 폴리에스테르 사용으로 -50℃~220℃ 온도에서도 견딜 수 있습니다. • 착용위치 : 다리(허벅지) • 야간 식별용 반사띠 • 고 저항 히치 링 2개 • 우측 포켓 1개 • 정면 포켓 1개 • 상단 소형 플랩 1개 • YKK 지퍼 사용 • 용 량 : 7 L • 무 게 : 약 640 g 2. 가이드라인 • 원 사 : Aramid (500℃) • 길 이 : 55 M • 무 게 : 약 1,800 g 3. 수색링 세트 • 내경 43mm의 스틸고리가 있으며 형광볼의 개수가 틀린 3개의 수색링을 이용하여 안전한 곳인지 아닌지를 촉각으로 구분이 가능하게 도와줍니다. • 아리미드로 제작되어 내열성을 가지고 있으며 반사띠가 포함되어 빛을 이용하여 식별에 용이합니다. • 재 질 : 아라미드, 플라스틱, 스틸 • 길 이 : 20 cm, 25 cm, 30 cm • 무 게 : 53 g. 56 g, 60 g 4. 다목적 가위 • 미끄럼 방지를 그립이 적용되고 닫힌 위치에서 고정할 수 있어 안전하게 보관이 가능합니다. • 약간의 톱니 모양 날이 미끄러짐 위험을 방지하며 블레이드 벌림 길이를 2단계로 조절가능합니다. • 5mm 두께의 가죽, 0.5mm 두께의 얇은 강판, 최대 1mm 두께의 알루미늄 시트, 최대 2.5mm 직경의 전기선 등에 사용 가능합니다. • 재 질 : 스틸, 플라스틱 • 사 이 즈 : 닫힌상태 - 210 x 60 x 20mm (가로 x 세로 x 높이) • 무 게 : 약 185 g 5. 웻지 잇 • 수색활동 시 도어 상단, 경첩, 지면에 배치하여 닫히는 것을 방지합니다. • 몸체에 몰딩되어 있는 고무 패드는 미끄러짐을 방지합니다. • 재 질 : 폴리카보네이트 플라스틱 Lexano • 사 이 즈 : 60 x 55 x 90 mm (가로 x 세로 x 높이) 사용법영상(외국) • 무 게 : 약 74 g 6. 수관 가이드링 • 한쪽에 스틸 아이 카라비너, 다른 한쪽은 ∅50 스틸링 • 재 질 : 마모 및 내열성 플라스틱 볼, 스틸 • 길 이 : 50 cm • 무 게 : 약 230 g 사용훈련영상(외국) • 조달청물품식별번호 : 4616171401-24339452 ◎ 구 성 : 가이드라인 55M, 보관가방 1개, 수색링 1세트, 다목적 가위 1개, 웨지 잇 1개, 수관 가이드 링 1개
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)