구 분	헬멧
제품명 (모델명)	헤가드 헬멧	제조사 (원산지)	트랑고 (중국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	구조활동 시 대원들의 머리를 충격으로부터 보호하기 위한 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 12개의 에어홀을 특수 원단으로 덧대어 땀은 수증기 형태로 배출되며 물은 내부로 들어오지 못하도록 하였습니다. ∙ 4개의 랜턴걸이를 이용하여 밴드형 랜턴이나 쉐이드를 장착할 수 있습니다. ∙ 좌, 우, 상단, 후면에 고휘도 반사필름이 부착되어있어 야간에 빛을 이용하여 쉽게 식별할 수 있습니다. ∙ 사이즈 조절 다이얼은 위, 아래로 움직이기에 보관 시 용이하며 두상에 맞게 착용할 수 있습니다. ∙ 전용 바이저 장착이 가능합니다. ∙ 측면 슬롯은 청력보호 귀마개를 장착할 수 있으며 랜턴 거치대를 사용하여 랜턴을 장착할 수 있습니다. ∙ 안쪽과 이마가 닿는 부분에는 향균처리가 되어있는 푹신한 폼이 부착되어 있으며 탈부착이 가능합니다. ∙ 관공서 관련 스티커를 제작하여 부착할 수 있습니다. (별도문의) ∙ 색 상 : 화이트, 레드, 블랙 ∙ 머리둘레 : 51 ~ 62 cm ∙ 재 질 : PP, 발포 EPS, 나일론 ∙ 중 량 : 약 466 g (바이저 제외) ∙ 인 증 : CE EN 12492, KC (KCL-한국건설생활환경시험연구원)
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)

바이저, 랜턴 부착 예시 이미지

헬멧 쉐이드 부착 예시 이미지