구 분	내열 로프
제품명 (모델명)	FR 아라미드 8 개인 내열로프	제조사 (원산지)	질몬트 (슬로바키아)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	고온이나 화학물질이 노출된 지역에 접근하여 구조활동시 사용 할 수 있는 열에 강한 아라미드원사로 직조되어 구조대원이 안전하게 비상탈출 할 수 있는 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 400℃ 이상에서 녹는 아라미드 원사로 직조된 방염 특수로프 • 구조대원 개인로프용으로 제작 • 재 질 : 아라미드 100% (코어,외피) • 구 분 : 내열 개인로프 • 색 상 : 옐로우 • 직 경 : 8mm • 길 이 : 21M, 100M, 200M • 인장강도 : 22kN • 중 량 : 47g/m • 인 증 : CE EN564 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 31151504-23515215
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)