구 분	앵커장비
제품명 (모델명)	D 모바일 앵커	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	앵커가 없는 상황에서 문틀을 이용해 앵커 지점을 만들어 사용할 수 있는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 2인용 도어 트러스 • 최소 13kN의 강도를 가지는 내력벽에 사용할 수 있습니다. • 앵커포인트가 없는 곳에 문틀을 이용하여 앵커포인트를 만들어 탈출에 도움을 줍니다. (구조시스템 앵커에는 적합하지 않습니다.) • 최대 1100mm까지 설치가 가능하며 900mm이하에서는 최대 2명까지 사용할 수 있고 900 ~ 1100mm이하에서는 최대 1명까지 사용할 수 있습니다. • 재 질 : 알루미늄 합금 • 길 이 : 1410 mm (문/창틀 사용가능 최대 폭 1100mm) • 중 량 : 11 kg • 인 증 : CE EN 795 B
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)