구 분	정적 로프
제품명 (모델명)	뉴 프로피 스태틱 로프 11A 픽스본드	제조사 (원산지)	질몬트 (슬로바키아)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	화재 또는 산악사고, 수난사고등의 구조활동 시 사용되는 고강도 스태틱 로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 11mm에서 37kN의 강력한 강도와 가벼운 무게로 사용편리 극대화 • 구조, 안전, 군경, 산업등에 다양하게 사용되는 스태틱 로프 • 코어와 외피가 특수 본드에 의해 붙어 있어 외피 손상 시 벗겨지는 현상 방지 • 재 질 : 폴리아미드계 나일론 100% 방수성재질 • 구 분 : 스태틱 11 A • 색 상 : 블랙/화이트, 블랙/레드, 블랙/그린, 블랙/블루, 블랙 • 직 경 : 11mm • 길 이 : 200M • 로프무게 : 77.9g/m • 인장강도 : 37kN • 8자 매듭강도 : 15kN/3min • 충 격 력 : 5.9kN • 외피비율 : 39% • 코어비율 : 61% • 외피이탈도 : 0% • 열감소처리 : YES • 추락지탱횟수 : 24회 • 스태틱신장율 : 3.1% • 수 축 율 : -4.6% • 매 듭 비 : 0.7 • 인 증 : CE EN1891 Type A, UIAA ◎ 구 성 : 로프, 로프 보호대 스피롤 60cm, 로프 관리용 - 투명 열 수축 튜브 1.2M, 검정 본드 열 수축 튜브 1.2M ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46161714-23361556
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)