구 분	로프보호대
제품명 (모델명)	RP1 롤러 프로텍터	제조사 (원산지)	블랙기어 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	모서리나 표면이 거친부분에서 로프를 보호하기 위해 사용되는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 볼베어링이 결합된 롤러는 부드럽고 자연스럽게 로프의 흐름을 유지합니다. ∙ 몸체에 직각 홈이 있어 평평한 면이나 직각 모서리에 사용하기에 용이합니다. ∙ 3개의 보호대가 퀵링크로 연결되어있어 언제든 갯수를 조절하여 사용할 수 있습니다. ∙ 상단이 안쪽으로 절곡되어있어 로프의 이탈을 방지합니다. ∙ 고강도 알루미늄과 스테인레스를 사용하여 내구성을 높였습니다. ∙ 재 질 : 알루미늄, 스테인리스, 스틸 ∙ 사 이 즈 : 낱개 (16.2 x 6.5 x 11.5cm, 가로 x 세로 x 폭 - 보호대만) 세트 (55.5 x 6.5 x 11.5cm, 가로 x 세로 x 폭 - 퀵링크포함) ∙ 무 게 : 약 1,730g (1세트) ∙ 색 상 : 골드 ∙ 구 성 : 보호대 3개, 퀵링크 4개 (1세트) ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)