구 분	로프 절단기
제품명 (모델명)	로프 커팅 머신	제조사 (원산지)	에델리드 (독일)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	로프를 사용에 맞게 절단하기 위한 열 커팅기
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 스위치를 누른후 양 6~8초후 절단 가능온도로 도달합니다. • 합성섬유 또는 로프, 밴드의 절단에만 사용 합니다. • 간헐적 작동 : 1/4min의 의미는 비정상적인 고온을 방지하기 위함으로 15초 정도 스위치 작동 후 45초 정도 스위치를 놓아 절단날을 식혀주고 다시 가열하며 사용하여야 합니다. • 절단날은 600°C 까지 열이 올라갑니다. • 중 량 : 995g
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)