구 분	헬멧
제품명 (모델명)	듀온-에어 벤트 헬멧	제조사 (원산지)	하이텍 (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	긴급출동 및 구조활동 중 발생할 수 있는 충격으로부터 착용자의 머리를 안전하게 보호할 수 있는 다목적 헬멧
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 고소작업 및 구조용 헬멧 • 슬라이딩 셔터가 있는 통기 홀은 착용 중에도 ON/OFF 조절이 가능하며, 슬라이딩 셔터 LOCK 버튼이 있어 필요에 따라 고정할 수 있습니다. • 고소작업을 위해 최적의 보호 성능을 갖춘 듀온-에어 벤트 헬멧은 위험물 충격 시 외부 쉘의 변형을 통해 충격을 흡수합니다. • 작은 통풍구는 닫았을 때 스파크의 위험이나 용접 작업 시 사용자의 두상을 보호합니다. • 강력한 턱 끈과 강, 약 조절이 가능한 버클을 사용하였습니다. (강 EN12492 – 등반 중 추락에 의해 머리가 보호될 수 있도록 풀어지지 않도록합니다. 약 EN397 – 기계에 헬멧이 끼거나 어딘가에 걸려 목이 졸릴 경우를 위해 약한 힘에도 풀어질 수 있도록 합니다.) • 주 40시간의 UV노출에도 10년간 사용가능합니다. • 다이얼 방식과 버튼 방식의 사이즈 조절 시스템으로 두상에 맞게 조절이 가능합니다. • 전면 헤드 밴드는 2단계 높이 조절이 되기에 시야를 확보할 수 있습니다. • 6개의 포인트 헤드 크래들로 안전하게 제작 되었습니다. • 4개의 랜턴 걸이를 이용하여 랜턴을 착용하거나 헬멧 쉐이드를 장착할 수 있습니다. • 전용 바이저 장착 가능하며 측면 슬롯은 방음 장치 장착이 가능합니다. • 앞, 뒤 슬롯 악세서리를 이용하여 헤드랜턴이나 카메라 등의 장치를 장착할 수 있습니다. • 다양한 칼라 선택 가능합니다. • 재 질 : ABS, 나일론, 폴리에스터 • 사 이 즈 : 52~66cm • 중 량 : 약470g • 인 증 : CE EN397:2012 EN12492:2012, KC ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4618170401-23831275
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)