구 분	등강기
제품명 (모델명)	베이직 X-CAM 어센더	제조사 (원산지)	하이텍 (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	다용도 부착지점으로 운반 및 구조 시스템에 사용하는 등강기
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • X-Cam 디자인은 전통적인 날카로운 이빨 디자인 보다 25% 향상된 성능을 제공합니다. • X-Cam의 경우 11mm 스태틱로프 테스트 결과 675kg의 인장강도가 나왔습니다. • X-Cam은 로프 외피 손상을 현저히 줄이며, 오래되거나 더러운 로프에서도 높은 그립력을 유지합니다. • 실수로 매듭에 걸려도 로프에서 쉽게 분리할 수 있습니다. • 슬림한 디자인으로 사용자의 가슴에 평평하게 놓이도록 합니다. • 인체공학적 캐치는 한 손으로 조작할 수 있습니다. • 두꺼운 장갑을 착용 시에도 쉽게 조작할 수 있습니다. • 로프가 손상되어도 오래도록 고정시켜 주기 때문에 사고의 위험을 줄일 수 있습니다. • 다목적 활용을 위한 상단의 부착점 1개 • 슬링과 풋 루프를 분리해서 사용가능한 하단 부착점 2개 • 추가 등강자, 운반 및 구조 시스템에 사용하기에 이상적인 장비 • 재 질 : 알루미늄 특수강 • 무 게 : 약165g • 로프사용 : 9~13mm • EN질량테스트 : 100kg • 인 증 : CE EN12841 B, EN567 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4618231001-23827013 ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)