구 분	하강기
제품명 (모델명)	다목적 등하강기 클러치 L	제조사 (원산지)	하켄 (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	대원의 등강/하강 및 중량물 운반, 리깅, 빌레이, 홀링 등 다목적으로 사용가능
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 혁신적인 디자인 및 이중라쳇 시스템으로 대원의 등강/하강 및 중량물 운반, 리깅, 빌레이, 홀링 등 다목적으로 사용가능 ∙ 중량물 과적 또는 과도한 힘 자동제한 및 안티패닉 시스템 적용 ∙ 재 질 : 알루미늄 및 스테인레스 스틸 ∙ 인장강도 : 40kN(풀리), 22kN(베켓) ∙ 허용 로프 직경 : 12.5 – 13mm ∙ 허용하중 : 272kg ∙ 안전하강 속도 : 30 – 200kg -> 최대 2m/s, 200 – 240kg -> 최대 0.5m/s ∙ 사용환경 온도 : -30℃ - 60℃ ∙ 제품 사이즈 : 208 x 112 x 47mm ∙ 중 량 : 816g ∙ 인 증 : NFPA1983(2017ED), ANSI/ASSE, Z359.4-2013
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)