구 분	하강기
제품명 (모델명)	마에스트로 S	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	전문가를 위한 진행 제동 도르래가 통합된 하강기
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 최대 250kg의 하중에 대해 진행 제동 도르래가 통합된 하강기로, 10.5~11.5mm 로프와 호환 가능 • 기술 구조 작업용으로 설계된 하강기 • 거리 제어 코드를 설치하기 위한 핸들 홀 • 무거운 하중을 내리거나 운반하는 것을 용이하게 하며, 1차 시스템 또는 백업 빌레이에서 사용됨 • 인체 공학적 핸들과 통합된 제동 브레이크로 편안하게 하강을 조절 • 하중을 전달할 필요 없이, 하강 위치에서 운반 위치로 즉시 전환 가능 • 통합된 진행 제동 도르래는 밀폐된 볼 베어링에 큰 직경의 도르래 바퀴를 장착하여 탁월한 운반 효율 보장 • Auto-Lock 시스템은 핸들을 사용하지 않을 때 로프를 자동으로 잠기며 핸들을 조작하지 않고도 로프를 감을 수 있음 • 사용로프 : 10.5~11.5mm • 색 상 : 옐로우 • 최대작업하중 : 250kg • 도르래바퀴유형 : 밀폐된 볼 베어링에 면체형 • 중 량 : 1100g • 도르래파손강도 : 18kN x 2 = 36kN • 베켓파손강도 : 11kN • 효 율 성 : 86% • 재 질 : 알루미늄, 스테인리스 스틸, 나일론 • 인 증 : CE EN341, EN12841 Type C, NFPA 1983 Technical Use, EAC. ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4616178201-23801164
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)