구 분	하강기
제품명 (모델명)	아이디 S	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	전문가를 위한 로프 액세스용 하강기
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 고소 작업 및 로프 액세스 작업용으로 설계됨 • 이동식 측면 플레이트의 안전 게이트를 통해 로프는 하네스에 연결된 상태로 쉽게 설치될 수 있음 • 로프 가이드 및 마킹 덕분에 로프를 쉽게 설치할 수 있음 • 로프에 장비를 잘못 설치하여 사고가 발생할 위험을 줄이기 위한 안티 에러 캐치 • 인체 공학적 손잡이를 통해 로프를 풀 수 있으며 하강을 편하게 제어할 수 있음 • 두가지의 하강모드 : 측면 플레이트 또는 V자형 마찰 채널 • 사용자가 핸들을 매우 세게 당기면 안티 패닉 기능이 작동하여 하강을 자동으로 중지함 • Auto-Lock 시스템을 사용하면 사용자가 핸들을 조작하거나 장비를 분리할 필요 없이 작업 현장에서 쉽게 위치를 정할 수 있음 • 장비로부터 로프가 제거되면 핸들이 보관위치로 자동 전환되므로 우발적인 걸릴 위험을 감소 • 잠겨있는 상태에서 손잡이를 조작하지 않고도 로프를 당길 수 있어 하울 시스템 또는 짧은 등강시 용이 • 스테인리스 스틸 마모 플레이트는 로프 마찰 영역을 강화하여 내구성을 향상시킴 • 최대 250kg의 무거운 하중 하강 가능 • 사용로프 : 10~11.5mm • 색 상 : 옐로우 • 최대작업하중 : 250kg • 중 량 : 600g • 재 질 : 알루미늄, 스틸, 나일론 • 인 증 : CE EN 341 type 2 class A, EN 12841 type C, EN15151-1, ANSI Z359.4 NFPA 1983 Technical Use, EAC - EN 341 10.5~11mm 로프 사용 시 - EN 12841 10~11.5mm EN 1891 A 로프 사용 시 - EN 15151-1 9~11mm 로프와 사용 시 - ANSI Z359.4 10~11.5mm 로프와 사용 시 - NFPA 1983 Technical Use 10~11.5mm 로프와 사용 시 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4616178201-23608675
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)