구 분	이동식 추락 제동 장비
제품명 (모델명)	아삽	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	안전 로프에 설치하여 충격 또는 갑작스런 추락 시 제동이 걸려 큰 부상을 줄여주는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 지속적인 추락에 보호 ∙ 어떤 지점에서든 간편하게 설치 및 분리 가능 ∙ 추락, 미끄러짐, 통제 불가능한 하강 등을 제동, 수직이나 경사진 로프에서도 작동이 원활함 ∙ 추락 중 손으로 장비를 잡았을 때도 로프상에서 잠김 ∙ 장비의 수동 작동 없이도 작업자를 따라 이동됨 ∙ 로프로부터 간격을 두고 작업하기 위해 충격흡수 랜야드와 함께 사용 ∙ 오케이 트라이액트 카라비너와 함께 사용 시 유렵 및 러시아 기준에 인증됨 ∙ 비엠디 또는 옥산 트라이액트 카라비너와 함께 사용 시 북미 기준에 인증됨 ∙ 재 질 : 알루미늄, 스테인리스 스틸 ∙ 색 상 : 옐로우 ∙ 중 량 : 295g ∙ 인 증 서 : CE EN 353-2, EN 12841 type A, EAC, ANSI Z359.15 -EN 12841 A 오케이 트라이액트 및 EN 1891 A 10~13mm 로프 사용 시. 필요 시 충격습수제와 사용할 수 있음 -EN 353-2 오케이 트라이액트 및 11mm 로프 사용 시. 필요 시 충격습수제와 사용할 수 있음 -EAC 옥산 트라이액트 및 EN 1891 A 10~13mm 로프 사용 시. 필요 시 충격습수제와 사용할 수 있음 -ANSI Z359.15 충격 흡수제, 비엠디 또는 옥산 트라이액트, 캡티브, 12mm 로프 사용 시. ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4616178201-22662296
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)