구 분	카라비너
제품명 (모델명)	불칸 스크류락	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	안전벨트에 장비 연결을 위해 사용하거나 앵커지점에 사용하는 스틸 D형 자동 잠금 카라비너
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 다중 앵커를 설치하도록 설계된 고강도의 스틸 카라비너 ∙ 유연한 내부 설계로 걸릴 수 있는 캐치 포인트의 위험을 제한하고 카라비너의 회전을 용이하게 함 ∙ 카라비너가 실수로 걸리는 것을 방지하기 위한 키락 시스템 ∙ 캡티브 바와 함께 사용하여 카라비너가 장축을 따라 위치될 수 있도록 하여 뒤집히는 위험을 방지 ∙ 최적의 강도/중량 비율 보장 ∙ 빨간색 밴드가 있는 수동식 스크류 잠금은 카라비너가 잠금 해제될 때 시각적인 경고를 제공 ∙ 중 량 : 235g ∙ 상하강도 : 45kN ∙ 좌우강도 : 16kN ∙ 열린상태 : 18kN ∙ 개폐구열림 : 29mm ∙ 재 질 : 스틸 ∙ 인 증 : CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4616178601-23891188 ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)