구 분	도르래
제품명 (모델명)	스핀 L1D	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	스위벨이 장착된 매우 높은 효율의 디비에이션 도르래
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 고소 작업 또는 구조를 위한 운반 시스템 또는 하중 디비에이션 설치를 최대한 간단하게 할 수 있도록 하강기와 함께 사용 ∙ 이동식 측면 플레이트의 3중 액션 오프닝은 장갑을 낀채로도 작동이 쉬움 ∙ 잠금장치의 빨간색 표시는 시각적 경고를 제공 ∙ 면체형 바퀴는 오로지 한 방향으로만 회전하므로 운반 시 뛰어난 효율성을 제공하고, 무거운 하중을 내릴 때 추가 제동을 위해 로프에 마찰 영역을 추가함 ∙ 효율이 뛰어난 밀봉된 볼 베어링 ∙ 스위벨로 인해 카라비너의 개폐없이 로프 결합가능 ∙ 스위벨은 최대 3개의 카라비너를 수용 ∙ 스위벨로 인해 작업 방향설정에 용이 ∙ 재 질 : 알루미늄, 스테인리스 스틸, 나일론 ∙ 중 량 : 425g ∙ 바퀴유형 : 밀봉된 볼 베어링 ∙ 바퀴지름 : 40mm ∙ 로프 사용 직경 : 8mm~13mm ∙ 작업 하중(WLL) : 3 x 2 = 6 kN ∙ 파손 강도(MBL) : 36 kN ∙ 작업효율 : 93% ∙ 색 상 : 옐로우 ∙ 인 증 서 : CE, NFPA 1983 General Use, UIAA ◎ 조달청물품분류식별번호 : 2410161302-24194759 ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)