구 분	도르래
제품명 (모델명)	복합 도르래	제조사 (원산지)	DMM (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	다방면의 리깅을 위한, 로드베어링 및 하울링 시스템에 좀 더 효율적으로 사용할 수 있는 복합 도르래
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 효율적인 하이라인 시스템에 적합합니다. • 쉐이브는 볼베어링이 장착되었습니다. • 카라비너의 사용을 줄여 복잡성을 없앴습니다. • 5개의 고정핀을 이용하여 제어 및 백업 라인에 대한 빠른 연결이 가능합니다. • 모든 부속은 교체가 가능합니다. • 재 질 : 알루미늄 • 사 이 즈 : 본체 - 220 x 250 x 40mm, 측면 플레이트 사이 빈공간 - 17mm • 중 량 : 본체 - 1698g, 락핀 - 44g • 바퀴 지름 : 38mm • 로프 사용 직경 : 13mm 이내 • 작업 하중(WLL) : 10 kN • 파손 강도(MBS) : 50 kN • 인 증 : CE EN12278:2007 • 구 성 : 복합도르래 1, 고정핀 5, 제품파우치 1
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)