구 분	진행 제동 도르래
제품명 (모델명)	프로 트랙션	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	고효율의 낙하 방지 진행 제동 도르래
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 고효율의 낙하 방지 진행 제동 도르래 ∙ 카라비너 개폐없이 간단한 레버 동작으로 로프 설치가 가능 하다. ∙ 볼 베어링의 사용과 높은 효율성으로 중량이 큰 물건을 운반 할 때 우수한 성능을 발휘 한다. ∙ 잠금 캠을 위로 올려 고정하면 일반 도르래로 사용 가능하다. ∙ 로프 클립 시 빨간 잠금 표시가 있어 잠금 상태를 확인이 편리하다. ∙ 오형 카라비너와 사용을 권장 한다. ∙ 재 질 : 알루미늄, 스테인리스 스틸, 나일론 ∙ 무 게 : 265g ∙ 로프 사용 직경 : 8~13mm ∙ 볼 베어링 사용 : 95% 효율 ∙ 바퀴지름 : 38mm ∙ 홀링 최대 무게 : 140kg ∙ 도르래 사용 시 파손하중 : 22kN (양쪽 11kN씩) ∙ 도르래 사용 시 작업하중 : 5kN (양쪽 2.5kN씩) ∙ 제동장치가 닫혀있는 상태의 로프파손하중 : 4kN ∙ 제동장치가 닫혀있는 상태의 작업하중 : 2.5kN ∙ 인 증 서 : CE EN 567, NFPA 1983 Technical Use, EAC ◎ 조달청물품분류식별번호 : 2410161302-22886617 ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)