구 분	헤드랜턴
제품명 (모델명)	픽사 1	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	CONSTANT LIGHTING 기술력의 근거리 조명에 적합한 헤드랜턴
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 머리에 착용함으로써 작업 시 두 손을 자유로운 상태가 되게 함 - 머리밴드를 사용하여 머리에 착용 - 마운트 플레이트(포함)를 사용하여 헬멧에 부착 가능 - 지상에서 사용 • CONSTANT LIGHTING 기술력은 배터리가 고갈된에 따리 빛의 강도가 약해지지 않으며 밝기를 유지 • 전문가를 위한 헤드랜턴은 신뢰할 수 있고 실용적이며 내구성이 우수해야 함 - 광각의 편안한 조명 - 2가지 조명모드 : 근거리 작업을 위한 낮은 강도 모드 및 근접시야 확보를 위한 고강도 모드 - 배터리가 거의 고강이 되면 자동으로 보존 점등 모드로 전환(조명이 깜빡임 신호) - 다이얼은 장갑을 낀 상태에서도 사용이 편리함 - 보관 위치는 헤드랜턴의 렌즈를 보호하며 우발적으로 전원이 들어오는 것을 방지 - 폭발성 환경에서도 사용가능 (ATEX:zone 2/22) - 추락(2m), 충격 및 충돌(80kg)에 대한 우수한 저항성 - 편안하며 세척가능한 신축성있는 머리밴드 - 화학물질에 대한 저항성 • 배 터 리 : 2개의 AA/LR06 전지(포함) • 기타 배터리 호환 : 니켈수소 및 리튬 충전지 • 수 밀 성 : 30분간 수심 1m까지 방수(IP67), 담근 후 별도의 유지보수 필요없음 • 중 량 : 160g • 인 증 - CE - ATEX : CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4 - HAZLOC : Class I groups C & D div II, Class II group G div II (알카라인 배터리에만 보장된 인증) - ANSI/NEMA FL1
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)