구  분

대원탈출장비

제품명

(모델명)

F.I.C 대원탈출장비 세트

제조사

(원산지)

Fire Innovations

(미국)

가 격

(부가세포함)

견적서 참조

용  도

화재시 구조활동 중 비상상황에서 대원의 탈출을 위해 사용하는 장비

사  진

제  원

◎ 제품사양 ◎

1. 하강기

• 트라이앵글 구조인 3개의 홀과 레버작동 기능이 있는 고강도 알루미늄 바입니다.

• 탈출 하강 제어 장치로 사용되도록 설계되었습니다.

• 인증받은 7.5mm 내열로프만 사용해야합니다.

• 수평이동이 쉽습니다.

• 로프의 마찰과 하강기에 가해지는 압력으로 작동제어가 가능하며 손을 떼면 자동으로 하강이 중지됩니다.

• 8“의 랜야드가 포함되어 있습니다.

• 재 질 : 7076 T6 알루미늄 • 크 기 : 15cm x 4cm x 2.5cm • 중 량 : 약 220g	• 로프 사용 : 7.5mm • 파손 강도 : 13.5kN • 인 증 : NFPA 1983 : Escape Descent Device

2. 내열로프

• 100% Technora로 만든 7.5mm 이스케이프 로프입니다.

• 내열로프로 고온에 노출 된 후 일반 로프보다 더 오랜시간 강도를 유지합니다.

• 500℃의 내열성을 가졌습니다.

• 재 질 : Technora(코어), Technora(외피) • 직 경 : 7.5mm • 길 이 : 약 15M	• 중 량 : 약 660g • 인장 강도 : 24.4kN • 인 증 : NFPA

3. 훅

• 몸체는 강철팁이 내장되어 있는 고강도 알루미늄으로 되어 있습니다.

• 강철팁은 강도가 우수하여 내구성이 강합니다.

• 넓은 홀을 이용하여 물체에 훅을 고정시킬 수 있습니다.

• 재 질 : 고강도 알루미늄(몸체), 강철(팁) • 중 량 : 약 200g • 인 증 : NFPA 1983 : 2012, UL	• 파손 강도 : 13.5kN • 크 기 : 17.5cm x 10cm x 1.2cm

4. 카라비너

• 중 량 : 70g • 상하강도 : 27kN • 좌우강도 : 8kN • 인 증 : CE EN 362, EAC, NFPA 1983 T	• 열린상태 : 7kN • 개폐구열림 : 25mm • 재 질 : 알루미늄

5. 보관가방

• 약 15M의 7.5mm 탈출로프, 앵커훅, 하강장치를 보관 가능합니다.

• 장비를 빠르게 전개시킬 수 있으며 다시 보관하기에도 쉽습니다.

• 왼쪽, 오른쪽 상황에 맞게 사용가능합니다.

• 중 량 : 약 140g • 색 상 : Black	• 크 기 : 24cm x 12cm x 6cm • 재 질 : Starfire

◎ 구    성 : 하강기, 훅이 연결된 내열로프, 카라비너, 보관가방

◎ 조달청물품분류식별번호 : 4619167301-23819829

비  고

◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출.

◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증.

(자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)