구 분	다목적 구조 삼각대
제품명 (모델명)	테라답터 다목적 구조 삼각대	제조사 (원산지)	PMI (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	앵커가 없는 상황에서 설치하여 앵커 지점을 만들어 사용할 수 있는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 구조, 산업 등 여러 환경에서 사용 가능한 다재다능한 휴대용 앵커 시스템 • 삼각대 다리 각각의 각도 조절과 높이 조절 가능 • Gin Pole 또는 Bi-Pod 구성 가능 • Quad pod 시스템 전환 가능 (삼각대 다리 추가 가능) • 재 질 : 고합금 알루미늄 • 삼각대 높이 : 최대 3M • 삼각대 파손 강도 MBS : 15kN~53kN (각도 및 높이에 따라 변동) • 삼각대 중앙 핀 MBS : 57kN이하 • 중 량 : 40kg • 인 증 : CE EN795, NFPA1983 G • 구 성 : 삼각대 헤드 1개, 좌우 방향이 있는 다리 클램프 2개, 중앙 다리 클램프 1개, 중간 다리 튜브 3개, 양끝 다리 튜브 6개, 쉬브 어셈블리 1개, 모듈형 어댑터 3개, 로커 발 3개, 관절 발 3개, 랩터 발 3개, 스피드 락 핀 12개, 메인 부착핀 1개, 잠금 헤드 핀 9개, 래쉬 링 2개, 퀵 래쉬 3개, 다리 고정 캠 스트랩 3개, 다리 키트 보관 가방 2개, 헤드 및 악세서리 보관 가방 1개, 설명서 1개
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)