구 분	동물포획장비
제품명 (모델명)	동물뜰채 중형 가변링 JIA-061A	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	소, 중형 동물을 간편하게 포획할 수 있는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 2.5t 이상의 알루미늄 파이프 사용하여 내구성이 뛰어남 • 링은 코딩 아연합금으로 형상을 환경에 적합하게 변형하여 사용이 가능하며, 보관 시 180도 접어 보관이 가능한 장비 • 클램프 타입의 조임으로 2단 분리가 가능하여 보관 길이를 최소화한 장비 • 봉 결합 부위는 내구성 강화를 위해 100mm 이상의 중첩 구조로 제작 • 망 하단의 줄 조임 스토퍼가 있어 포획 동물을 뜰채 하단으로 배출이 가능한 장비 • 보관길이 : 1,070 mm 이하 (분리 보관시) / 1,250 mm 이하 (연결후 접어서 보관시) • 중 량 : 1,850 g 이하 • 뜰채지름 : 500 mm ± 20 mm • 재 질 : 고강도 알루미늄, 코딩된 아연합금 • 조임방식 : 클램프 타입 • 동물배출방법 : 하단 배출 • 구 성 : 폴 1개, 가변링 1개, 그물망 1개
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)