구 분	세척장비
제품명 (모델명)	공기호흡기 제독장치 (DeconWasher™ Pro S)	제조사 (원산지)	Rescue Intellitech (스웨덴)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	화재 진압 중 SCBA와 기타 장비에 흡착하여 진압대원의 건강을 위협하는 발암물질을 포함한 유해 물질을 세척, 제독하여 진압대원의 질병 및 암 발생률을 저감시키기 위한 장비
사 진	제품 사진 (외부) 제품 사진 (내부) 다용도 급속 건조기 악세서리 홀더 세척 세제 오염물질제거티슈(장비용)
제 원	◎ 제품사양 ◎ • SCBA(실린더, 등지게, 마스크)를 동시 및 개별 세척, 제독 가능 • 고압 분사 시스템 : 대상물의 좁은 공간도 세척, 제독 가능. • 짧은 세척시간 : 세척 준비 상태에서 SCBA 1세트 세척 소요시간 12분 / 면체 5분 • 기본 액세서리 홀더를 사용하여, 헬멧 등 다양한 장비 세척 가능 • 사용자 친화적 설계 1. 컬러 LCD 터치 디스플레이로 기기의 상태 확인 및 세척 모드 지정이 가능 2. 터치 디스플레이의 조작 만으로 자동 급수, 배수 가능 3. 디스플레이에서 세척 진행 시간 직관적으로 확인 가능. (게이지바 형태로 표시) 4. 30초 이내에 옵션 바스켓 변경 가능 5. 인체 공학적 설계로 전면 도어를 바스켓 거치대로 사용 (근골격계 보호) • 세척 시스템과 건조 시스템의 분리로, 각 시스템의 역할에 집중 - 제원 (제독장치 Decon Washer Pro S) - • 별도의 급속 건조기 사용으로 세척기 내 재오염 방지 • 세제 및 물 소비량이 적은 친환경 기기 • 차지하는 바닥 면적이 0.6 제곱미터 이하로 좁은 면적에도 설치 가능 • 건조기까지 같이 설치하더라도 설치 필요 면적 1 제곱미터 이하 • 세제공급기 내장 • 전 원 : AC 200 - 240V / 50-60Hz / 단상 • 세척시간 : SCBA (1set) - 12분, 면체 - 5분 • 시간당 세척능력 : SCBA 6set, 헬멧 12개, 에어실린더 12개, 면체 48개 • 세척수, 헹굼수 온도 : 30~60℃ • 허용 급수 용량 : 1~6 bar, 8 liter/min • 크 기 : 1684mm(높이, open-1865) x 680mm(폭) x 783mm(깊이, open-1072) • 무 게 : 130kg (빈 무게) • 세척 탱크 용량 : 30리터 • 헹굼 탱크 용량 : 14리터 • 최대 소모 전력 : 4.8kW • Fuse : 16~20A • 방수등급 : TBD(IPX5 – IPX6) • 급수연결 : 2 × G3/4″ (BSPP) male connection (Cold & Hot) • 배수연결 : Ø 19mm • 악세사리 홀더 : 기본 바스켓, 기본 홀더, 기본 마스크 바스켓 - 제원 (다용도 급속 건조기) - • 오존에 의한 강력한 살균 및 탈취, 저온 열풍에 의한 부드러운 건조 • 히터 부위에 수동식 바이메탈 장착, 온도조절기로 건조 온도 조절 • 풍량 4㎥/min 이상의 풍부한 풍량으로 저온 열풍 건조 • 살균 선택적으로 작동 가능. 살균시간은 10분 이내, 건조시간은 1시간 이내 • 강화유리문 도어(두께 5mm 이상), 내부 조명용 LED 장착 • 오존 LAMP 방식으로 오존 발생 • 하단에 열풍과 오존이 발생하는 장치 장착, 열풍은 별도의 관로를 통해 개별 공급 • 하단은 바닥에서 300mm 정도 높게 위치하며, 양측면 모서리는 45도 정도 경사 처리 • 히터 연결부위는 500mm 이상 내열전선을 사용하고 히터 하단에 과열방지용 수동식 바이메탈 장착 • 디저틸 타이머로 작동되며, 시계 기능과 작동중 시간, 작동예약 시간이 외부로 표시. • 휴일 등에 일시정지할 수 있는 기능이있어야 하며, 일시정지 시에도 타이머의 예약 시간이 변경되지 않고, 정전 시에도 최소 7일 이상 타이머 기능 유지 • 배출부는 필터 및 배기 닥트 연결 겸용이며, 입기부에 금속 재질의 방충망 • 재 질 : 스테인레스 (0.8t이상) • 크 기 : 545mm(L) × 420mm(D) × 1,950mm(H) • 사용전원 : AC 220V / 60Hz, / 단상 • 최대 소비전력 : 1.5kW - 제원 (세척 세제) - • 세 제 : 18.75L • 세제분류 : 1종 염기성 액상 세제 • 세제액성 : 약알카리성 • 세제성분 : 포타슘카보네이트, 소듐메타실리케이드 외 - 제원 (오염물질제거티슈 Decon Wipe(장비용)) - • 세척 제독 후 또는 화재현장에서 진압 활동 후 다목적으로 사용 가능 • 발암물질을 제거하기 위해 과학적으로 개발됨 • 오염 물질로부터 오랜 시간 지속되는 보호 • 그을림, 기름 및 흙 제거 • 생분해성인 물질이며 3년의 유효기간 동안 사용 가능 • 구성물질 : Micellar Water(나노 기술 이용) • Wipe사이즈 : 18 x 20cm • 수 량 : 80매 X 10개 - 구성품 및 원산지 - • 구 성 품 : 본체1, 다용도 급속 건조기(10인용) 1, 악세사리 홀더 1, 오염물질제거티슈(80매) 10, 세척 세제 1 • 원 산 지 : DeconWasher™ Pro S – 스웨덴, 건조기- 대한민국, 오염제거티슈 – 영국
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)