구 분	세척장비
제품명 (모델명)	공기호흡기 제독장치 (Solo Rescue)	제조사 (원산지)	Rescue Intellitech (스웨덴)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	화재 진압 중 SCBA와 기타 장비에 흡착하여 진압대원의 건강을 위협하는 발암물질을 포함한 유해 물질을 세척, 제독하여 진압대원의 질병 및 암 발생률을 저감시키기 위한 장비
사 진	제품 사진 (외부) 제품 사진 (내부)
제 원	◎ 제품사양 ◎ • SCBA(실린더, 등지게, 마스크)를 동시 및 개별 세척, 제독 가능 • 회전 바스켓과 고압 분사 시스템 : 등지게와 실린더 사이의 좁은 공간도 세척,제독 가능. • 세척시간 단축 : 시간당 14개의 공기호흡기 Full set으로 탁월한 세척, 제독 능력 • 옵션 바스켓 홀더로 장갑(120켤레/시간), 장화(60켤레/시간), 헬멧(21개/시간) 세척 가능 • 바스켓 홀더를 간단히 추가 장착함으로써 장갑, 장화, 헬멧 세척 가능 • 사용자 친화적 설계 1. 2개 (8분-SCBA용, 3분-장갑 등)의 프로그램 버튼으로 쉽고 간편한 작동법 2. 30초 이내에 옵션 바스켓 변경 가능 3. 인체 공학적 설계로 전면 도어를 바스켓 거치대로 사용 (근골격계 보호) • 세척용수 재활용으로 환경친화적 세척, 제독 가능. 1회 탱크용수로 30개 SCBA 세척 가능 • 발암성 유해물질 제거성능 Data (Test report) 보유할 것 • 1 제곱 미터 이하의 작은 설치 면적 - 제원 (제독장치) - • 전 원 : 380V / 60Hz / 3상 • 세척시간 : SCBA (2set) - 8분, 장갑, 헬멧, 장화 - 3분 • 시간당 세척능력 : SCBA 14set, 헬멧 21개, 에어실린더 42개, 면체 56개, 장갑 120켤레, 장화 60켤레 • 세척수 온도 : 30~60℃ • 수 압 : 1~6bar • 크 기 : 1744mm(높이, open-2084) x 1025mm(폭) x 887mm(깊이, open-1316) • 무 게 : 238kg (빈 무게) • 탱크용량 : 108리터 • 헹굼 탱크용량 : 6리터 • 최대소모전력 : 16.5kW • Fuse : 32A • 방수등급 : IPx5 • 급수연결 : 1/2″(DN15) • 배수연결 : Ø 32mm • 장갑, 헬멧, 장화용 반원형 악세사리 홀더 : 2개 1조 - 제원 (세척제 자동 공급장치) - • 세제펌프 : 230 ㎖/min • 크 기 : W 22cm × H 19cm × D 13cm • 전원공급(기기 내부와 연결) : 120, 208, 240 VAC, 50/60Hz - 제원 (세척 세제) - • 세 제 : 18.75L • 세제분류 : 1종 염기성 액상 세제 • 세제액성 : 약알카리성 • 세제성분 : 포타슘카보네이트, 소듐메타실리케이드 외 - 제원 (오염물질제거티슈 Decon Wipe(장비용)) - • 세척 제독 후 또는 화재현장에서 진압 활동 후 다목적으로 사용 가능 • 발암물질을 제거하기 위해 과학적으로 개발됨 • 오염 물질로부터 오랜 시간 지속되는 보호 • 그을림, 기름 및 흙 제거 • 생분해성인 물질이며 3년의 유효기간 동안 사용 가능 • 구성물질 : Micellar Water(나노 기술 이용) • Wipe사이즈 : 18 x 20cm • 수 량 : 80매 X 10개 - 구성품 및 원산지 - • 구성품 : 본체1, 악세사리 홀더 1, 오염물질제거티슈(80매) 10, 세척 세제 1 • 원산지 : Solo Rescue – 스웨덴, 오염제거티슈 – 영국
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)