구 분	케이블 구조세트
제품명 (모델명)	마크 올 스타 케이블카 구조장비 세트	조 합	힐몬코리아	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	고층건물(탈출) 및 케이블카 구조에 사용되는 특수 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ 1. 구조키트 • 리프팅 장치가 있는 다목적 등/하강 구조장비로 맨홀, 교각, 고층건물, 산업현장, 케이블카구조현장 등에서 사용할 수 있습니다. • 최대 500M 높이까지 한번에 하강이 가능하며 좌, 우 로프를 번갈아가며 신속하게 구조 할 수 있습니다. • 강철소재의 드럼안에 브레이크 패드가 부착된 2개의 원심 제동장치가 내장되어 하중 무게에 따라 자동으로 하강속도를 일정하게 유지하여 줍니다. • 앵커지점에 확보하여 사용하거나 구조대원이 직접 착용하여 사용할 수 있습니다. • 마찰력을 이용하여 하강 속도를 조절할 수 있도록 3개의 트위스트 제동 훅이 결합되어 있습니다. • 로프 꼬임현상을 방지하기 위해 본체에 1개, 양쪽 로프 끝에 2개의 스위벨 카라비너가 장착되어 있습니다. • 충전드릴(토크 90Nm이상 제품)을 사용하여 구조대상자를 상승시킬 수 있습니다. • 최대 500m까지 자유낙하 가능 (완강기 시스템) • 온도범위 : -40℃ ~ 65℃ • 사용무게범위 : 30kg ~ 300kg • 상승속도 : 충전드릴 rpm 속도에 따라 변동되며 속도는 천천히 올리되 최대 1,500rpm 까지 가능 • 하강속도 : 1.0m ~ 1.5m(초) • 하강/상승 길이 : 최대 500m • 재 질 : 스틸, 알루미늄 조합 • 본체중량 : 약 4kg (로프 및 구성품 제외) • 본체 장착 로프 : 10.5mm 100M 스태틱로프 EN 1891-A • 인 증 : CE EN 341:2011 class 1A (2명), EN 341:2011 class 1B (3명), EN 1496:2017 class B (3명), EN 12841:2016 Type C (1명), ANSI Z359.4:2013 (2명) • 무게에 따른 권장 사용 거리 - 한사람의 최대 하강거리 : 10,000m (75kg 기준) - 한사람의 최대 하강거리 : 7,500m (100kg 기준) - 한사람 또는 두 사람 최대 하강거리 : 5,000m (150kg 기준) - 두 사람 최대 하강거리 : 3,500m (225kg 기준) - 세 사람 최대 하강거리 : 500m (300kg 기준) • 브 랜 드 : MARK Save A Life • 조달청물품분류식별번호 : 46182310-23446190 2. 케이블 롤캡 • 사용케이블 : 직경 22~55mm 사용 가능 • 파손강도 : 36kN • 작업제한강도 : 5kN • 본체중량 : 1440g • 인 증 : CE 05 1267 EN 1909 • 브 랜 드 : 페츨 3. 업솔비카 Y MGO 150 • 길 이 : 150cm • 중 량 : 1,350gㅍ • 인 증 : CE EN 355 (EN 362, EAC 커넥터와 사용 시) 마크장비 사용법 • 브 랜 드 : 페츨 ◎ 구 성 : 구조키트 1개, 장비 보관 배낭 60L 1개, 반사 띠가 있는 요구조자 안전벨트 1개, 스틸 와이어 앵커 스트랩 1m 1개, 10mm 육각 비트 소켓 2개, 롤캡 도르래 1개, 업솔비카 Y MGO 150 1개 ◎ 소방서 무료 교육. (구조대원 최소 5인 교육시) 지방 지역 담당 대리점에서 교육가능
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)