구 분	다중확보기
제품명 (모델명)	오리진 TT 플레이트	제조사 (원산지)	SMC (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	다중 연결 시스템 구성을 위한 확보판
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 텐션 로프 시스템에서 하강기 2개를 직접 연결하여 사용할 수 있도록 설계되었습니다. • 2개의 3중 잠금 스마트 핀은 각각 오픈시킬 수 있기 때문에 상황에 맞게 사용할 수 있습니다. • 메인 홀의 크기가 크기 때문에 대형 카라비너도 회전시킬 수 있습니다. • 모든 방향에서 45 kN 강도가 나오는 고강도 플레이트입니다. • 같이 사용되는 섬유제품의 데미지를 최소화시키기 위해 모서리 부분을 둥글게 하였습니다. • 아보리스트, 로프액세스에 사용됩니다. • 재 질 : 고강도 알루미늄 • 최소 파손 강도 : 45kN • 인 증 : NFPA G, CE, UKCA
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)