구 분	등강기
제품명 (모델명)	H.M.A 무릎 등강기	제조사 (원산지)	힐몬코리아 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	로프 등강용으로 발 등강기와 같이 사용하여 빠른 등강을 하게 해주는 장비
사 진	<버클의 색상은 변경될 수 있습니다>
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 발등강기와 함께 사용하여 빠른 등강을 위한 무릎등강기입니다. • 인증받은 어센더를 사용하여 더욱 안전하게 사용하실 수 있습니다. • 볼트를 사용하지 않고 웨빙으로만 어센더를 고정하여 장비의 기능이나 성능에 전혀 영향을 주지 않습니다. • 스텝에 고강도 알루미늄 7075 더블버클을 적용하여 사이즈 조절이 가능합니다. • 스텝의 고무밴드는 발이 스텝에 고정되도록 도와줍니다. • 장비를 구매 후 바로 사용할 수 있도록 악세서리 비너를 함께 구성하였습니다. • 여유있는 라텍스고무의 길이는 사용중 마모된 부분을 잘라 사용할 수 있으며 길게 사용하여야 할 경우 매듭을 풀러 조절 하실 수 있습니다. • 이 장비는 P.P.E 가 아닙니다. • 사용로프 : 8 ~ 13mm • 허용하중 : 100kg • 중 량 : 약 310g • 사 이 즈 : 스텝을 타원형으로 유지한 상태에서 약 57~62cm • 재 질 : 고강도 알루미늄 7075, 나일론, 라텍스고무 • 구 성 : 무릎 등강기 1, 악세서리 비너 1 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4618231001-23826777 ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)