구 분	로프보호대
제품명 (모델명)	RP2 롤러 로프 프로텍터	제조사 (원산지)	블랙기어 (대한민국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	모서리나 표면이 거친부분에서 로프를 보호하기 위해 사용되는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 롤러 부분은 여러개의 볼 베어링으로 되어있어 로프를 여러개 설치하여도 서로 다른 방향으로 움직일 수 있습니다. ∙ 몸체에 직각 홈이 있어 평평한 면이나 직각 모서리에 안정적으로 사용하기에 용이합니다. ∙ 두 개의 관절은 여러 각도 조절이 가능하여 다양한 공간에서 사용이 가능합니다. ∙ 양끝 4개의 10mm 홀은 퀵 링크를 이용하여 두 개의 제품을 연결하거나 코드슬링을 이용하여 고정시킬 수 있습니다. ∙ 고강도 알루미늄과 스테인레스를 사용하여 내구성을 높였습니다. ∙ 보관가방은 캔버스 원단으로 제작하였기에 1차 보호대로 사용할 수 있습니다. ∙ 재 질 : 알루미늄, 스ㅍ테인리스 스틸, 스틸 ∙ 사 이 즈 : 35.2 x 11 x 6 cm (가로 x 세로 x 높이) ∙ 무 게 : 약 1,440g ∙ 색 상 : 그레이/블루 ∙ 구 성 : 보호대 1개, 캔버스 보관가방 1개 ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)