구 분	로프보호대
제품명 (모델명)	캔버스 로프 프로텍터 버클형	제조사 (원산지)	블랙기어 (대한민국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	로프 구조 활동 시 1차적으로 바 닥에 설치하는 로프 보호대
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 내구성이 강한 2겹의 캔버스 재질로 되어있어 어느 장소에서든 쉽게 사용이 가능합니다. ∙ 상단 2개, 하단 2개 홀이 있어 코드슬링을 이용하여 고정할 수 있습니다. ∙ 웨빙으로 된 다수의 고리가 있어 버클을 이용하여 물체에 감싸 고정할 수 있습니다. (둘레길이 약 16 ~ 135 cm 까지 감쌀 수 있습니다.) ∙ 하드한 보호대를 카라비너나 슬링을 이용하여 웨빙 고리에 고정할 수 있습니다. ∙ 버클을 이용하여 같은 제품 여러개를 연결하여 사용할 수 있습니다. ∙ 반사띠가 있어 야간에 빛을 이용하여 식별이 용이합니다. ∙ 재 질 : 캔버스, 나일론, 고무, 스틸 ∙ 색 상 : 내츄럴/형광연두, 내츄럴/레드 ∙ 사 이 즈 : 약 70 x 77 cm (가로 x 세로) ∙ 무 게 : 약 815 g ∙ 모서리타공 내경 : 13 mm
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)