구 분	로프보호대
제품명 (모델명)	캔버스 로프 프로텍터 3060	제조사 (원산지)	블랙기어 (대한민국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	로프 구조 활동 시 1차적으로 바닥에 설치하는 로프 보호대
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 내구성이 강한 4겹의 캔버스 원단을 이용하여 제작된 보호대는 어느 장소에서든 쉽게 사용이 가능합니다. ∙ 13mm의 홀이 상단과 하단에 각 2개씩 있어 코드슬링과 카라비너를 이용하여 고정하거나 2개의 보호대를 연결하여 사용할 수 있습니다. ∙ 중앙 상단과 하단에 2개의 벨크로가 있어 로프를 고정하면 좌, 우 이동 시 로프가 보호대에서 벗어나지 않도록 해줍니다. ∙ 구조활동 시 창문안으로 침투하거나 교각 하단 또는 튀어나온 구조물을 지날 때 하단 모서리부분에 설치하여 로프의 손상을 방지할 수 있습니다. ∙ 반사띠가 있어 야간에 빛을 이용하여 식별이 용이합니다. ∙ 재 질 : 캔버스, 나일론, 고무, 스틸 ∙ 색 상 : 내츄럴/형광연두, 내츄럴/레드 ∙ 사 이 즈 : 약 30 x 60 cm (가로 x 세로) ∙ 무 게 : 약 505 g ∙ 모서리타공 내경 : 13 mm <사용 예시 이미지>
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)