구 분	로프보호기
제품명 (모델명)	로프 트랙커 프로텍터	제조사 (원산지)	SMC (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	관절로 이루어진 로프 보호대
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ SMC Rope Tracker는 어려운 엣지 전환을 협상할 때 여러 로프를 고정, 캡처, 보호 및 관리하도록 설계되었습니다. ∙ SMC Rope Tracker는 무게를 최소화하고 강도를 극대화하기 위해 내구성 강한 내마모성 열가소성 수지로 제조되었습니다. ∙ SMC Rope Tracker 채널과 립 디자인은 사용자에게 로프를 최대 16mm까지 관리할 수있게 해주며, 90도 가장자리 각을 수용할 수 있도록 굴곡시켜 로프를 위험한 방향에서 보호합니다. ∙ 여러 독립 부착 점 ∙ 밝고 보기 쉬운 색상 최대 12.5mm의 로프 보호를 위한 보호된 채널 ∙ 최대 90도 연결 ∙ 로프를 따라 슬라이드 ∙ 재 질 : 열가소성 수지 ∙ 색 상 : 오렌지 ∙ 크 기 : 약 50.5 x 8.7 x 2.5cm (가로 x 세로 x 높이) ∙ 중 량 : 약 413g ∙ 사용로프 : 최대 16mm ∙ 로프고정클립 포함 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46161714-23219545
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)