구 분	동물포획장비
제품명 (모델명)	동물포획올무 JIA-070-1	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	동물 포획시 원거리에서 구조자가 안전하게 동물을 포획할 수 있는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 와이어 원형 유지를 위하여 10cm 이상의 인장 스프링이 결합되어 있는 구조 • 접이식 구조로 원터치 클램프를 사용하여 결합, 보관이 간편한 장비 • 봉 결합 부위는 내구성 강화를 위해 100mm이상의 중첩 구조로 제작 • 동물포획 후 그립 앞쪽에 와이어 해지장치가 달려있을 것 • 와이어 꼬임방지를 위하여 와이어에 투명 PVC가 코팅되어 있을 것 • 동물의 이빨을 보호하기 위하여 봉 하단에 3mm 이상의 특수 플라스틱이 그립형으로 끼워져 있을 것. • 연결방법 : 클램프 원터치 • 재 질 : 고강도 알루미늄 • 축소길이 : 1,050mm 이하 • 확장길이 : 1,900mm 이상 • 봉 길 이 : 160cm 이상 • 올가미 지름 : 30cm 이상 • 중 량 : 1,800g 이하 • 구 성 : 올무 1개
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)