구 분	말벌제거장비
제품명 (모델명)	스크래퍼 JIH-041	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	벌집망과 분사기 사용 시 벌집을 긁어내거나 끊어 낼 때 보조로 사용할 수 있는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 가벼운 알루미늄 파이프를 사용 장시간의 작업에도 무게감이 없이 편리함 • 알루미늄 관절을 사용하여 180도로 접어 보관과 휴대가 간편한 장비 • 관절은 수평시 (0도) ~ 최대(90도) 구간에 5단계 각도 조절이 가능한 장비. • 날은 교체가 가능하며 한쪽이‘U'자 형태로 커팅 되어 당겨 자르는 작업에 활용이 가능. • 거리에 따라 4단폴대로 길이 조절이 가능해 최대 3.6M 까지 확장하여 사용가능. • 관 절 : 알류미늄 원형관절 • 파이프 두께: 1.0 mm 이상 • 축소길이 : 1,200 mm 이하 • 확장길이 : 3,690 mm 이상 • 중 량 : 1,200 g 이하 • 재 질 : 고강도 알루미늄, 스테인리스 • 구 성 : 본체 1개, 날 커버 1개
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)