구 분	총기류
제품명 (모델명)	총기고 JIG-010	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	총포, 탄약 보관용
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 1.6t 이상의 강철판을 사용하여 내구성이 뛰어나다. • 2중 시건장치가(1차 : 번호키 / 2차 자물쇠) 되어 있을 것. • 상시전원이 연결된 카메라가 부착되어 있을 것. • 2개 이상의 도난경보 시템이 설치되어 있을 것. • 내부 전원콘세트가 내장되어 있을 것. • ‘총포.도검.화약규 등의 안전관리에 관한 법률’ 판매업소 시설 기준에 부합하는 구조 1. 총기고 • 벽 고착형 • 크기(mm) : 800(폭)*1,140(높이)*510(깊이) • 중량 : 60 kg 이상 • 철판두께 : 1.6t 이상 • 재질 : 철 • 화약함(mm) : 290*140*300 2. 카메라 • 4K ULTRA HD 고화질 • 다국어(한국어포함) 디스플레이 지원 • 2인치 컬러 TFTLCD 스크린 내장 • 모션 감지촬영 기능 • 동영상해상도 : 16M/12M/8M/5M/2M • 렌즈화각 : 170도 이상 • 프레임 : HD 30프레임 이상 • 기타 : WIFI (스마트폰으로 제어가능) • 전원 차단시 70분이상 사용 가능한 배터리 포함 3. 2중 도난경보 시스템 1차 : - 마그네틱센서 - 120DB(강력한 경보음) - 100mm * 53mm * 23mm 2차 : - 중량감지 경보시스템 • 구 성 : 총기고 1개, 선반 2개, 카메라 1대, 도난경보 시스템 1세트, 자물쇠 2개, 카메라 1대 • 설치비용 포함
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. ◎ 총포판매업 허가 업체 ◎ 보증서 제출(연 1회/2년 사전점검, 사용교육실시 보증서를 포함) (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)