구 분	도르래
제품명 (모델명)	Apex 1.5 스위벨 도르래	제조사 (원산지)	SMC (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	푸르직 스위벨 도르래로 운반 및 구조, 하이라인, 티롤 횡단까지 다양한 방식으로 사용될 수 있는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 특허받은 트리플 액션 잠금장치는 우발적인 열림에 대해 동급 최고의 보안을 제공합니다. • 잠금장치는 매우 직관적으로 인체공학적으로 한 손으로 쉽게 열 수 있도록 되어있습니다. • 잠금장치는 회전, 누르기, 측면플레이트 스윙의 세가지 작업으로 열리며 측면 플레이트의 스윙만으로 잠글 수 있습니다. • 대칭형 측면 플레이트는 푸르직 기반의 제동 시스템과 함께 사용되도록 최적화되었습니다. • 부드럽게 조각된 냉간 단조 스위벨은 최대 3개의 카라비너를 사용할 수 있습니다. • 스윙하는 측면 플레이트와 넓은 개구부로 로프 설치가 쉽습니다. • 재 질 : 고강도 알루미늄, 스테인리스 스틸 • 로프직경 : 최대 13mm까지 • 중 량 : 약 307g • 사 이 즈 : 7.4 x 14.8 cm (가로 x 높이) • 베어링종류 : 밀봉된 볼 베어링 • 파손강도 : 38kN • 작업하중 : 9.5kN • 바퀴지름 : 38mm • 인 증 : NFPA 2500(1983), 2022 ED. “G” ◎ 조달청물품분류식별번호 : 2410161302-24603033 ◎ 기관명 레이저마킹 가능 사용영상(외국)
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)