구 분	회전고리장치(스위벨)
제품명 (모델명)	리액터 스위벨 S	제조사 (원산지)	SMC (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	로프 꼬임 방지용 스위벨
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 로프 시스템에서 꼬임 현상을 방지하는데 사용됩니다. • 재 질 : 고강도 알루미늄 합금 • 색 상 : 오렌지/그레이 혼합 • 사 이 즈 : 4 x 8.3 x 2 cm (가로 x 세로 x 두께) • 작업하중 : 7.5kN • 파손강도 : 30kN • 중 량 : 약 82 g • 인 증 : CE, UKCA, UL, NFPA 1983 Technical Use ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)