구 분	동물포획장비
제품명 (모델명)	동물뜰채 소형 가변링 JIA-062A	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	소, 중형 동물을 간편하게 포획할 수 있는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 3단 입출입식 알루미늄 구조로 최대 4M까지 확장하여 사용이 가능한 장비 • 링은 코딩 아연합금으로 형상을 환경에 적합하게 다양한 형상으로 변형하여 사용이 가능하며, 보관 시 180도 접어 보관이 가능한 장비 • 재 질 : 고강도 알루미늄 • 축소길이 : 1,250 mm 이하 • 확장길이 : 4,000 mm 이상 • 중 량 : 1,350 g 이하 • 뜰채지름 : 400 mm ± 20 mm • 망 길 이 : 700 mm • 구 성 : 뜰채 1개
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)