구 분	코드슬링
제품명 (모델명)	픽스본드 7 mm 코드슬링	제조사 (원산지)	질몬트 (슬로바키아)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	픽스본드로 외피가 벗겨지는 현상을 줄여주는 다용도 코드슬링
사 진	<색상 및 무늬는 변경될 수 있습니다.>
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 코어와 외피가 특수 본드에 의해 붙어 있어 외피 손상 시 벗겨지는 현상 방지 • 재 질 : 폴리아미드계 나일론 100% , 이중직조 방수성 재질 • 직 경 : 7mm • 길 이 : 100M, 120M, 200M • 무 게 : 31.8g/m • 강 도 : 15kN • 색 상 : 랜덤 • 인 증 : CE EN 564 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 31151504-23515213
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)