구 분	로프 보호대
제품명 (모델명)	롤러 로프보호대	제조사 (원산지)	at height uk (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	전문가를 위한 로프 액세스용 로프 보호대
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 각 칸마다 롤러가 하단, 좌, 우에 설치되어 있어 홀링 시 마찰력을 줄여줍니다. • 모서리로부터 로프를 보호해 줍니다. • 로프 고정 클립이 포함되어 있습니다. • 칸 수 : 4칸 • 재 질 : 알루미늄 합금 • 사용로프 : 최대 13mm • 무 게 : 1480g (낱개 296g, 퀵링크 37g) • 사이즈 : 전체 - 370 x 80 x 50mm (가로 x 세로 x 높이), 낱개 - 60 x 50 x 50mm (가로 x 세로 x 높이) ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)