구 분	등강기 발걸이
제품명 (모델명)	코드 스텝	제조사 (원산지)	블랙기어 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	등강 시 발을 사용하여 좀 더 편하게 등강할 수 있도록 도와주며 구조 활동 시 구조대상자의 확보를 풀어줄 때 사용할 수 있는 보조장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 3개의 홀이 있는 버클을 이용한 빠르고 쉬운 사이즈 조절 ∙ 등강기에 연결하여 등강 시 발 스텝으로 사용 ∙ 사이즈 조절 웨빙을 이용하여 쉽게 조절이 가능 ∙ 코드로 되어 있기 때문에 구조활동 시 구조대상자의 확보를 풀어주기 위해 들어올릴 때 보조로 사용가능 ∙ 사이즈 조절이 가능한 고무밴드를 이용하여 어떤 유형의 신발이라도 사용가능 ∙ 발 바닥이 닿는 부분은 마모도가 높기 때문에 3겹의 웨빙을 사용하여 내구성을 높임 ∙ 마무리 박음질은 바텍으로 하여 웨빙 및 코드 자체 강도를 유지 ∙ 재 질 : 나일론, 고합금 알루미늄, 엘라스토머 ∙ 길 이 : 약 77~118cm (발 받침을 타원형으로 자연스럽게 두었을 경우) ∙ 무 게 : 약 75g ∙ 색 상 : 검정, 흰색 ∙ 발 스텝은 개인보호구(PPE)가 아님
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)