구 분	하강기
제품명 (모델명)	리그	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	전문가를 위한 로프 액세스용 하강기
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 숙련자용 자체 제동 하강기로 오토-락 기능이 있음 ∙ 오토-락 기능 : 하강 후 자동으로 레버가 잠금 기능으로 돌아가는 기능 ∙ 10~11.5mm 로프 사용가능 ∙ 움직이는 측면 안전 게이트로 카라비너 개폐없이 로프 장착이 가능 ∙ 로프 마찰 부분은 스테인리스 스틸 플레이트를 사용하여 내구성을 높임 ∙ 사용로프 : 10~11.5mm ∙ 색 상 : 옐로우 ∙ 최대작업하중 : 200kg ∙ 중 량 : 400g ∙ 재 질 : 알루미늄 합금, 스테인리스 강철 ∙ 파손강도 : 14kN ∙ 인 증 : CE EN 341 type 2 class A, EN 12841 type C, EN15151-1 NFPA 1983 Technical Use, EAC - EN 341 10.5~11mm 로프 사용 시 - EN 12841 10~11.5mm EN 1891 A 로프 사용 시 - EN 15151-1 9~10.5mm 로프와 사용 시 - NFPA 1983 Technical Use 10~11.5mm 로프와 사용 시 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4616178201-23500667
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)