구 분	충격흡수 랜야드
제품명 (모델명)	아삽 소버 20cm (인터네셔널)	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	이동식 추락 제동 장비와 함께 사용하여 안전 로프에 설치함으로써 충격 또는 갑작스런 추락 시 제동이 걸려 큰 부상을 줄여주는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 50~130kg인 사용자를 위해 설계 ∙ 아삽이나 아삽 락과 함께 사용 ∙ 추락 시 웨빙이 찢기면서 사용자에게 가해지는 충격력을 제한함 ∙ 연결장비를 제자리에 고정하고 웨빙의 마모를 방지하기 위해 스트링이 장착됨 ∙ 재 질 : 나일론, 폴리에스터 ∙ 중 량 : 125g ∙ 사 이 즈 : 20cm ∙ 인 증 서 : CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, EAC
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)