구 분	도르래
제품명 (모델명)	쿠테나이	제조사 (원산지)	페츨 (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	로프의 매듭을 통과시키는 도르래
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 부피가 큰 로프 채널은 연결된 매듭의 통로를 허락함 • 큰 직경의 바퀴는 탁월한 효율성을 보장함 • 바퀴의 잠금 핀으로 도르래를 고강도 확보물로 사용 • 로프 직경 : 직경 8~19mm의 로프에서 사용 • 중 량 : 1390g • 작업하중 : 5 x 2 = 10kN • 바퀴 지름 : 76mm • 인 증 : CE EN12278 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 2410161302-22157104 ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)