구 분	로프 크램프
제품명 (모델명)	허리케인 로프 그랩 위드 풀리	제조사 (원산지)	하이텍 (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	전문가를 위한 로프 액세스용 로프 크램프 풀리
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 독창적인 디자인과 기능으로 하이텍에서 특허받은 제품 • 전문가를 위한 로프 액세스용 로프 클램프 풀리 • 로프의 외피가 파손된 경우에도 100kg 이상을 계속 고정시킬 수 있습니다. • X-Cam 장착으로 로프 손상을 줄이며, 장착된 풀리를 이용 쉽게 로프를 잡아 당길 수 있습니다. • X-Cam 위치에 있는 홀을 도르래 시스템을 재설정 할 수 있습니다. • 실수로 매듭에 걸려도 로프에서 쉽게 분리할 수 있습니다. • 재 질 : 알루미늄 특수강(바디), 스테인리스 스틸(캠), 나일론(쉐이브) • 무 게 : 330g • 로프사용 : 10.5~11mm • 인 증 : CE EN12278,EN12841(B) • 사용방법 1. 고정로프에 캠 설치 2. 하강기에서 나온 로프를 도르래에 설치 3. 허리케인을 앞으로 밀고, 로프를 당김 • 구 성 : 허리케인, KNUCKL
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)