구 분	리프팅 시스템
제품명 (모델명)	벤타고 4:1 도르래 키트	제조사 (원산지)	하이텍 (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	구조현장에서 신속하게 요구조자를 들어 올리는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 전문가를 위한 로프 액세스용 4:1 또는 5:1 도르래 시스템 키트입니다. • 벤타고는 작동이 매우 간단하고 직관적으로 사용이 쉽습니다. • 캠이 자동으로 잠기므로 간단하고 안전한 구조를 할 수 있습니다. • 직조된 외피는 메쉬를 사용하는 유사한 제품과 달리 유연하며 코드슬링의 걸림 및 엉킴을 방지합니다. • 로프 그립을 도와주는 장비인 KNUCKL이 구성품으로 포함되어 있어 로프의 당기는 힘을 줄일 수 있습니다. • 재 질 : 알루미늄 특수강, 스테인레스 스틸, 나일론 • 사 이 즈 : 1.5M, 5M • 무 게 : 약 750g, 약 1,500g • 사용로프 : 8mm • 파손강도 : 15kN • 안전하중 : 100kg • 인 증 : CE EN567, EN12278, EN564 • 구 성 : 벤타고 키트, KNUCKL ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4618230601-23831271
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)