구 분	동물이송장
제품명 (모델명)	동물이송장A JIA-155A	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	동물의 이송을 편리하게 할 때 사용하는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 접이식으로 제작되어 보관이 편리하며, 공간을 절약할 수 있습니다. • 옆면에 2개의 개폐문이 있고, 자동 잠금장치로 사용이 간편합니다. • 뼈대는 사각 스테인리스 파이프로 제작 • 창살은 내구성 향상과 내부식성이 강한 원형 스테인리스 파이프 사용. • 창살 간격이 40mm로 소형 동물도 빠져 나갈 수 없는 구조. • 지름 75mm 큰바퀴가 4개 달려있어 이동이 편리하며 탈착이 가능한 구조 • 손잡이가 4곳에 부착되어 있어 이동시 용이함. • 재 질 : 스테인리스(본체) • 외부사이즈 : 55(W) × 65.5(H) × 102(D) cm ,바퀴높이 포함 • 접었을 때 : 55 × 25 × 102 cm ,바퀴높이 포함 • 무 게 : 18.5kg • 구 성 : 이송장 1개, 들것(접었을 시), 암막 1개 동물이송장 사용방법
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)