구 분	말벌제거장비
제품명 (모델명)	자동분사기 JIH-036	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	살충제를 장시간 사용하기에 적합한 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 직접분사 방식으로 분사압력의 손실 없이 사용 가능 • 가벼운 알루미늄 파이프를 사용 장시간의 작업에도 무게감이 없어 편리함 • 원터치 방식의 살충제 장착 가능 • 원터치 방식으로 계속 누르지 않아도 상충제가 지속적으로 분사됨 • 여러 제조사의 살충제를 호환 사용이 가능한 눌림 조절장치가 있는 장비 • 프레임 두께 : 2 mm 이상 • 축소길이 : 280 mm 이하 • 확장길이 : 330 mm 이상 • 중 량 : 250g • 재 질 : 알루미늄
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)