구 분	말벌제거장비
제품명 (모델명)	원격 말벌 퇴치기 5.5 JIH-031A	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	살충제나 토치를 원거리에서 사용할 수 있게 해주는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 직접분사 방식으로 분사압력의 손실 없이 사용 가능 • 모든 살충제 사용이 가능하며, 하나의 볼트 고정으로 살충제 결착이 간편한 장비 • PVC 코팅된 알루미늄합금 관절을 사용하여 최대 180도로 접어 보관과 휴대가 간편함 • 클램프 구조의 폴 고정 장치를 사용하여 원터치 조작이 가능한 장비 • 확장 사용시 로프 연결된 고리를 당겨 자동 분사가 가능한 장비 • 여러 제조사의 살충제를 호환 사용이 가능한 눌림 장치 적용 • 거리에 따른 3단 길이 조절이 가능한 장비 • 파이프 두께 : 0.7 mm 이상 • 원형프레임 두께 : 4 mm 이상 • 축소길이 : 1,910 mm 이하 • 확장길이 : 5,500 mm 이상 • 중 량 : 1,800g 이하 • 재 질 : 고강도 알루미늄 • 구 성 : 본체 1개
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)