구 분	말벌제거장비
제품명 (모델명)	벌집뜰채 JIH-020	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	말벌집을 망과 와이어로 간편하게 제거하는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 가벼운 알루미늄 파이프를 사용 장시간의 작업에도 무게감이 없어 편리함 • 벌집 위치에 따라 원형 관절을 이용하여 자유롭게 각 조절이 가능한 장비 • 와이어 풀림 방지를 위한 와이어스토퍼가 있어 포획된 벌들의 탈출을 막을 수 있는 장비 • 이중 관절을 사용하여 보관 공간을 최소화 시킨 장비 • 와이어를 이용해 망을 조여 벌집 제거가 가능한 장비 • 2중망을 사용하여 벌집 제거 후 속망만을 빼어 간편하게 뒤처리가 가능함 • 거리에 따른 3단 길이 조절이 가능해 확장 시 3m를 넘게 한 장비 • 사용과 보관이 편리한 원형관절 구조 • 파이프 두께 : 1.1 mm 이상 • 축소길이 : 1,430 mm ± 50 mm • 확장길이 : 4,260 mm 이상 • 중 량 : 1,400 g 이하 • 재 질 : 고강도 알루미늄, PVC • 지 름 : 540 mm 이상 • 구 성 : 벌집망 1개, 보조망(비닐) 10장
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)